# TP 2

## Vidéo Surveillance

### Questions Préliminaires

1. La camera peux effectuer une rotation de 90° sur chaque côté soit 180° en partant de la gauche vers la droite. La possibilité de zoomer/dé-zoomer, focus, white balance.
2. Les données sont transmissent de la manière suivantes : 1 octet pour le Header qui contient l’adresse de l’expéditeur et du destinataire. De 1 à 14 octet pour le message (comprend 2 octet pour le mode de communication, 2 octet pour la catégorie du code et les paramètres) et 1 octet de fin de communication qui doit être à FF.
3. Dans une liaison synchrone, l’émetteur et le récepteur sont cadencé à la même horloge. Le récepteur reçoit de façon continue (même lorsqu’aucun bit n'est transmis) les informations au rythme où l'émetteur les envoie. C'est pourquoi il est nécessaire qu'émetteur et récepteur soient cadencés à la même vitesse tandis de que la liaison asynchrone chaque caractère est émis de façon irrégulière dans le temps. C’est pourquoi on utilise un Bit de START et un Bit de STOP à chaque transmission pour indiquer le début et la fin.
4. La vitesse de transmission de la camera est de 9600 bauds.
5. Pour la caméra, la chaine de caractères suivants veut dire CAM\_POWER Off.
6. Allumer (Allumer la caméra) : **8x 01 04 00 02 FF**  
   Eteindre (Eteindre la caméra) : **8x 01 04 00 03 FF**